
**FS1006P Korisničke upute**



VLAN – Izolacija portova: Downlink portovi su međusobno izolirani, prijenos podataka samo s uplink portom  
OFF – standardni mod: svi portovi slobodno komuniciraju  
Extend – Brzina porta pada na 10Mbps, ali maksimalni PoE domet 250m.

LED indikator  
PWR – upaljeno: uređaj uključen; isključeno: uređaj isključenCXU7J8I4iddddddddddddddddddd  
SW – DIP LED- upaljeno: port izoliran; isključeno: standardni mod; treperi: LINK extend  
LINK LED - uključeno: povezano; isključeno: nije povezano; treperi: prijenos podataka

Specifikacija:   
Model FS1006P  
Mrežni protokol IEEE802.3 / IEEE802.3u IEEE802.3x / IEEE802.3af/at  
PoE standard IEEE802.3at (30W) i IEEE802.3af (15.4w)  
PoE port izlaz DC 52V  
Pinovi napajanja 1/2 +, 3/6 -  
Ulazni napon AC 100-240V  
Izlaz 52V 1.25A  
Ukupna snaga 65W  
Dimenzije 200mm\*120mm\*45mm  
Propusnost 1.2 Gbps  
MAC adresa 1K MAC adresa  
Međuspremnik paketa 448K  
Radna temperatura -20-50C, vlaga max 90%  
Temperatura skladištenja -40-80C, vlaga max 95%  
Radna visina 3000m  
Visina skladištenja 3000m