**GS105 i GS108 Korisničke upute**

VLAN – Izolacija portova: Downlink portovi su međusobno izolirani, prijenos podataka samo s uplink portom
Default – standardni mod: svi portovi slobodno komuniciraju
Extend – Brzina porta pada na 10Mbps, ali maksimalni PoE domet 250m.

**Specifikacija:**

|  |  |
| --- | --- |
| Model GS105 Napajanje DC 5VEthernet 5\*RJ45 10/100/1000MbpsKapacitet 10GbpsPropusnost 7.44MbpsMeđuspremnik 1M MAC Address 1KJumbo Frame 2KTransfer Mode Store and forwardMTBF 100000 sati | Model GS108Napajanje DC 5VEthernet 8\*RJ45 10/100/1000MbpsKapacitet 16GbpsPropusnost 11.9MbpsMeđuspremnik 2.5M MAC Address 1KJumbo Frame 2KTransfer Mode Store and forwardMTBF 100000 sati |

Mrežni protokol: IEEE802.3 (10Base-T) / IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) / IEEE802.3x (Flow control)
Standardi: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) klasa A EMS: EN61000-4-2 (ESD)、EN61000-4-4 (EFT) Udar: IEC 60068-2-27 Slobodni Pad: IEC 60068-2-32 Vibracije: IEC 60068-2-6
Mrežni kabel: 10Base-T : Cat3,4,5 ili iznad UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 ili iznad UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 ili iznad UTP(≤100m)

**LED indikator**
PWR – upaljeno: uređaj uključen; isključeno: uređaj isključenCXU7J8I4iddddddddddddddddddd
LINK LED - uključeno: povezano; isključeno: nije povezano; treperi: prijenos podataka
LOOP Uključeno: petlja detektirana; Isključeno: nema petlje