**GS105 i GS108 Korisničke upute**

VLAN – Izolacija portova: Downlink portovi su međusobno izolirani, prijenos podataka samo s uplink portom  
Default – standardni mod: svi portovi slobodno komuniciraju  
Extend – Brzina porta pada na 10Mbps, ali maksimalni PoE domet 250m.

**Specifikacija:**

|  |  |
| --- | --- |
| Model GS105  Napajanje DC 5V Ethernet 5\*RJ45 10/100/1000Mbps Kapacitet 10Gbps Propusnost 7.44Mbps Međuspremnik 1M  MAC Address 1K Jumbo Frame 2K Transfer Mode Store and forward MTBF 100000 sati | Model GS108 Napajanje DC 5V Ethernet 8\*RJ45 10/100/1000Mbps Kapacitet 16Gbps Propusnost 11.9Mbps Međuspremnik 2.5M  MAC Address 1K Jumbo Frame 2K Transfer Mode Store and forward MTBF 100000 sati |

Mrežni protokol: IEEE802.3 (10Base-T) / IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) / IEEE802.3x (Flow control)  
Standardi: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) klasa A EMS: EN61000-4-2 (ESD)、EN61000-4-4 (EFT) Udar: IEC 60068-2-27 Slobodni Pad: IEC 60068-2-32 Vibracije: IEC 60068-2-6  
Mrežni kabel: 10Base-T : Cat3,4,5 ili iznad UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 ili iznad UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 ili iznad UTP(≤100m)

**LED indikator**  
PWR – upaljeno: uređaj uključen; isključeno: uređaj isključenCXU7J8I4iddddddddddddddddddd  
LINK LED - uključeno: povezano; isključeno: nije povezano; treperi: prijenos podataka  
LOOP Uključeno: petlja detektirana; Isključeno: nema petlje