
**MF4 Korisničke upute**

**Instalacija SIM kartice i baterije**


****

**Spajanje na Internet**



a. Pritisnite i držite tipku za paljenje.  
b. Spojite bežični uređaj (pametni telefon, tablet..) na Wi-Fi uređaj pomoću prethodno zabilježenih SSID i lozinke

Prilagodba 4G LTE rutera

1. Provjerite da je uređaj s kojeg pristupate spojen na ruter.  
2. Pokrenite Internet preglednik, u adresno polje upišite http://192.168.10.1/  
 za account i password koristite **admin**  
3. pratite upute čarobnjaka kako biste postavili konfiguraciju

Tipke

1 WPS tipka  
2 Tipka paljenja  
3 USB port  
4 Reset tipka  
5 Micro SD utor  
6 Utor SIM kartice

**LED indikator**

Svijetli plavo – Internet konekcija preko LTE  
 Treperi plavo – registrirano na LTE mrežu ali nije još spojeno  
 Svijetli zeleno – Internet konekcija preko 3G  
 Treperi zeleno – Registrirano na 3G mrežu ali nije još spojeno  
 Svijetli ljubičasto – Internet konekcija preko 2G  
 Treperi ljubičasto - Registrirano na 2G mrežu ali nije još spojeno  
 Svijetli crveno – nema signala/greška  
 Ugašena LED – Uređaj je ugašen

Svijetli plavo – Wi-Fi aktivan  
 Treperi plavo – Aktivan LINK  
 Brzo treperi plavo – WPS se uparuje

 Treperi plavo – nova SMS poruka

 Svijetli zeleno – Uređaj upaljen  
 Svijetli plavo – Uređaj napunjen ili normalna funkcija s baterija oko 60%  
 Treperi jantarno – Uređaj se puni  
 Svijetli jantarno – baterija između 60% i 15%  
 Treperi crveno – baterija manje od 15%

LED će se ugasiti nakon 30 sekundi mirovanja. Kako bi provjerili status, pritisnite tipku za paljenje.  
Ako LED baterija treperi crveno dok traje punjenje, provjerite dali je umetnuta baterija i da je okolna temperatura između 0-35C.

**Ako Internet ne radi**

Preko Internet preglednika uđite na konfiguraciju rutera (<http://192.168.10.1/>; lozinka i ime: admin)  
Provjerite status PIN-a na SIM kartici, ako imate postavljen PIN morate ga unijeti u izborniku, odabrati WAN > PIN.  
Provjerite parametre za spajanje: WAN > APN  
Ako su parametri krivi, unesite nove ispravne parametre koje daje vaš Internet poslužitelj.  
Provjerite Roaming parametre. Ako se nalazite u roaming području, idite na WAN > Connections kako bi omogućili roaming.  
Provjerite limit podataka ako ste prešli mjesečni plan potrošnje.  
Vratite postavke na tvorničke: dok je uređaj upaljen, skinite stražnji poklopac te pritisnite i držite RESET tipku 5 sekundi. Vračanjem uređaja na tvorničke postavke će izbrisati sve vaše prijašnje postavke.