
**Upute za upotrebu WR1200**





**Upute za instalaciju uređaja:**

**1.** Ugasite modem i izvadite baterije ako ih ima u sebi.

**2.** Povežite ruterov WAN priključak sa DSL/kabelom u modem/ethernet priključak.

**3.** Upalite modem i onda pričekajte od prilike 2 minute da se resetira.


**4.** Ukopčajte adapter za struju u ruter.

**5.** Provjerite slijedeće LED indikatore kako bi znali da je sve spojeno točno.




**6.** Povežite svoje računalo sa ruterom (žičano ili bežično)


1. Žičano – Ugasite WiFi na svojem računalu i povežite se sa ruterom putem LAN priključka i Internet kabela.
2. Bežično – Povežite svoj uređaj sa ruterom putem WiFi-a koristeći SSID (naziv mreže) i lozinke isprintane na donjoj stranici rutera.



**7.** Pokrenite web pretraživač i utipkajte **http://cudy.net/** ili  
[**http://192.168.10.1/**](http://192.168.10.1/)u tražilicu. Iskoristite (admin) za lozinku kako bi se prijavili.



**8.** Zatim će iskočiti prozor, pratite slijedeće korake kako bi ste uspostavili konekciju sa internetom.



**Objašnjenje tipki:**

**RST/WPS:**

* Pritisnite i držite 1 sekundu kako bi odobrili WPS funkciju
* Pritisnite i držite tipku od prilike 6 sekundi da vratite ruter na njegove tvorničke postavke.