**UPUTE ZA KORIŠTENJE MIKADO MD-BT59 ZVUČNIKA**

**Punjenje**

Podignite kosi, gumeni rub zvučnika kako imali pristup konektoru. Spojite zvučnik sa micro USB konektorom u DC5V konektor. Uključite drugu stranu USB kabla za punjenje u USB izvor napajanja (laptop, punjač, powerbank, …). LED indikator zvučnika će svijetliti crveno kada se zvučnik puni, a prestati će svijetliti kada je zvučnik napunjen.

**Funkcije**

Pritisnite 3 sekunde kako bi upalili/ugasili uređaj/držite 8 sekundi za povratak na tvorničke postavke


 Kratki pritisak: slijedeća pjesma/Dugi pritisak: glasnoća +

Pritisnite za promjenu moda rada / dugo pritisnite za uključi/isključi TWS mod rada

Kratki pritisak: Reproduciraj/Zaustavi / U Bluetooth modu rada kratki pritisak: Prihvatite poziv,

 prekinite poziv / 2 pritiska za ponovno biranje broja

Kratki pritisak: prethodna pjesma/Dugi pritisak: glasnoća -



**Bluetooth mod**

1. Početni mod rada kada se zvučnik upali je bluetooth mod rada
2. Plavo LED svijetlo treperi i indicira da je zvučnik spreman za uparivanje
3. Upalite bluetooth na svom uređaju te nađite MD-BT59
4. Odaberite uparivanje kako bi se spojili sa zvučnikom
5. Ako je konekcija uspješna plavo LED svijetlo će prestati treperiti

**USB/TF MOD/AUX MOD**

1. Spojite TF karticu/USB memoriju
2. Promijenite način rada pritiskom na tipku te izberite željeni način rada
3. Plavo LED svijetlo lagano treperi dok je uređaj povezan u ovom načinu rada
4. Ako se uređaj sa kojeg se reproducira glazba isključi, zvučnik ulazi u bluetooth mod rada